## Werkwijze

Meten

- Vul bekerglazen met de monsters.
- Controleer of de correcte elektrode op de combimeter zit. (Zie figuur 2)
- Spoel de elektrode voor de meting af met water en veeg droog.
- Dompel de punt ongeveer 2 tot 3 cm onder in het te meten monster.
- Beweeg de punt van de elektrode een beetje heen en weer tot de aanduiding van de meetwaarde gestabiliseerd is.
- Als je wil dat de gemeten waarde op het scherm blijft staan na het verwijderen van de elektrode, druk dan op de “H/M” toets. Dit activeert de datahold-functie. Als je opnieuw op deze toets drukt, wordt de functie weer gedeactiveerd.
- Haal de elektrode uit het bekerglas en spoel af met demiwater.
- Herhaal deze stappen voor al je monsters.
- Schakel de combimeter uit.

Kalibreren

- Plaats de elektrode voor geleidbaarheid in de combimeter. (zie figuur 2)
- Schakel de combimeter in. Als modus moet nu “COND” worden weergegeven.
- Spoel de punt van de elektrode met water.
- Veeg de elektrode droog.
- Steek de elektrode in de kalibreeroplossing (1413 μS/cm). Zorg ervoor dat de punt ongeveer 2 tot 3 cm is ondergedompeld.
- Beweeg de punt een beetje heen en weer.
- Wacht ten minste 30 seconden tot de aanduiding van de meetwaarde op het scherm stabiliseert.
- Houd de toets /CAL ingedrukt tot onderaan op het scherm CAL verschijnt en op het scherm de aanduiding “1413 μS/cm” knippert. De kalibratie start nu.
- Wanneer de kalibratie voltooid is geeft het scherm “SA” en vervolgens “END” weer. Daarna verschijnt de gemeten geleidbaarheidswaarde op het scherm.