## Werkwijze

Meten

- Vul bekerglazen met de monsters. (steek nooit de pH elektrode rechtstreeks in het bewaarmonster).
- Controleer pH meter met pH buffer 7 en 10 volg hiervoor de werkwijze van het pH meten.
- Plaats de elektrode in het bekerglas en zet de pH meter aan (Zie figuur 1), Er zal “drifting…” verschijnen onderin het scherm. Wanneer deze melding weer verdwenen is noteer je je waarde in je labjournaal.
- Haal de elektrode vervolgens weer uit het bekerglas en spoel af met demiwater.
- Plaats na het meten de elektrode weer terug in zijn houder (met bewaarvloeistof 3M KCl)
- De elektrode mag niet droog opgeborgen worden.
- Schakel de pH meter uit.

Kalibreren

- Start de kalibratie met de CAL toets.
- Spoel de pH-elektrode af met water en dompel deze in de eerste buffer (pH 7).
- Zoek de oplossing en bevestig met de CAL toets.
- De kalibratietemperatuur wordt gemeten met de aangesloten temperatuursensor en toegevoegd aan de kalibratiegegevens. Als er geen temperatuursensor is aangesloten, dan moet de temperatuur handmatig worden ingevoerd.
- De eerste buffer is gemeten.
- Haal de pH-elektrode uit de eerste bufferoplossing en spoel af met water.
- Herhaal bovenstaande stappen voor je tweede buffer (pH 10).
- Beëindig de kalibratie met de OK toets. De pH meter schakelt na 30 seconden automatisch over naar het hoofddialoogvenster.