### Instellingen

Washes and pumps:

Sovent Washes : spoel 3 keer voor en 3 keer na injectie met methanol.

Sample Washes: Spoel 3 keer.

Sample pumps: 1 keer.

Inlets:

Heater: 250 graden celcius.

Pressure: 11.021 PSI.

Injectiemode: Split 10:1.

Splitflow: Wordt automatisch uitgerekend.

Gassaver: on op 20 ml/min 3 minuten.

Colums:

Agilent 190915-433: 1169.44073 HP-5MS 5% Phenyl Methyl Silox. 30 m * 250 um * 0.25 um.

Oven:

Intitial 60 graden celsius holdtime 3 minuten.

Rate: 10 graden celcius per minuut tot 250 graden celcius holdime 3 minuten.

Detectors

Detectors: Er wordt geen FID gebruikt. Alle checkboxen kunnen hier uitgevinkt.

Aux heaters:

Setpoint: on 250 graden celcius.

De rest van de instellingen zijn default waarden en voor deze SOP niet van belang.