## Werkwijze

Kalibratiereeks:

- Maak een kalibratiereeks met 6 ijkpunten in centrifugebuizen van 10 mL volgens de tabel hieronder:
- Vul na het pipetteren de centrifugebuizen aan tot 10 mL

Buizen | Werkoplossing 1 | Werkoplossing 3 | werkoplossing 2 | Ca, (1000 mg/L) | K, Mg, Na (1000 mg/L en 10000 mg/L)
Blanco: | 100 uL | - | - | - | -
1 ppb | 100 uL | 100 uL | - | 1000 uL | 100 uL
5 ppb | 100 uL | 500 uL | - | 800 uL | 80 uL
10 ppb | 100 uL | - | 100 uL | 600 uL | 60 uL
25 ppb | 100 uL | - | 250 uL | 400 uL | 40 uL
100 ppb | 100 uL | - | 1000 uL | 200 uL | 20

Controle

- Pipetteer 10 ml interne controle in een centrifugebuis
- Pippeteer 100 uL werkoplossing 1 toe

Monstervoorbewerking:

- Beoordeel of filtratie relevant is, indien van toepassing filtreer het monster over een 0,45 micrometer filter
- Zuur het monster aan volgens de verhouding 1:100 mL met geconcentreerd HNO3
- Pipetteer 10 mL aangezuurd monster in een centrifugebuis.
- Pipetteer 100 uL Yttrium 5 ppm standaard bij het meetmonster

Meten Shimadzu ICPE-9820:

- Start de PC en de software op
- Zet de koeling aan de rechterkant van de ICP aan door op de knop “Run/Stop” te drukken
- Zet de afzuiging van de ICP aan door de knop aan de achterkant van de ICP om te draaien, het groene lampje gaat dan branden
- Draai de Argon kraan open door het witte gedeelte achter het grijze gedeelte om te draaien, controleer of de Argon ± 4,5 bar en < 5 bar weergeeft
- Open de methode “MethodeIWT”
- Voeg nu, indien van toepassing, de kalibratiereeks toe in de software
- Voeg je controlemonster en monsters toe in de software
- Zet nu het plasma aan door op de knop “plasma ON” te drukken
- Volg eventueel de SOP van Shimadzu ICPE-9820 waaronder de interne kalibratie wordt uitgelegd
- Doe nu het aanzuigstuk van de ICP in je monster en druk op “start”
- Wanneer alles is gemeten zet het plasma uit door “plasma OFF” in te drukken
- Wanneer er data is verkregen beoordeel de verkregen resultaten zoals benoemd in de SOP van Shimadzu ICPE-9820 en controleer of de concentraties van de monsters niet meer afwijken dan 20% van de referentie waardes (zie controlemonster)
- Sluit nu alles af door het Argon dicht te draaien, de koeling uit te zetten, de afzuiging uit te zetten en de software + PC af te sluiten