## Verwerking

##

Opdracht 2.

Bij deze opdracht teken je eerst de uit te zagen delen op papier.

Blokkendoos met eenvoudie houtverbindingen

Hieronder (fig 1) zie je hoe het doosje eruit moet gaan zien. Het lijkt simpel maar er zitten een paar moeilijkheden in.

Eerst gaan we al het materiaal op maat maken.Het doosje bestaat uit de

- Bovenkant (4 mm dik)
- Onderkant (4 mm dik)
- Twee lange zijkanten lxblh* 200 x 10 x 50 mm
- Twee korte zijkanten lxblh 80 x 10 x 50 mm

* materiaal is {lxbxh} l=lengte b=breedte h=hoogte

Op de foto hieronder zie je de vier zijkanten van het pennenkistje op elke hoek is staat de kortezijkant tussen in. Teken op een ruitjesblad elk plankje op ware grote met de eenvoudige houtverbinding. Elke zijkant is 50 mm hoog en 10 mm dik de rest van de maten vindt je in de tekening. zet na het tekenen van de plankjes of het de korte of de langezijkant is.

Blokkendoos met meevoudige houtverbindingen.

Bij deze opdracht teken je eerst de uit te zagen delen op papier.

Op de tekening hieronder zie je de vier zijkanten van het pennenkistje isometrisch getekend op elke hoek is een andere verbinding getekend. Teken op een ruitjesblad elk plankje op ware grote met de bijhorende houtverbinding. Elke zijkant is 50 mm hoog en 10 mm dik de rest van de maten vindt je in de tekening. zet na het tekenen van de plankjes de naam van de verbinding erbij en welke zaag het meest geschikt is om te gebruiken.

Opdracht 3.

Nu kom je aan bij het maken van het werkstuk kijk hiervoor eerst het filmpje hieronder goed door en probeer vervolgens het op dezelfde manier na te doen.

KLIK HIER