## 4.2 Polymeren

Het principe van veel lijmsoorten is dat een vloeibare substantie uithard (polymerisatie reactie) en een soort polymeer-structuur (een soort groot netwerk) vormt. Wil je iets over een lijmsoort kunnen voorspellen dan moet je kennis hebben van de chemie van het uitharden en de structuur van het uitgeharde materiaal.
Uithardingsproces van 10 secondenlijm
Het uithardingsproces van deze 10 secondenlijm (op basis van cyanoacrylaten) kan als volgt worden beschreven:

- Een zure stabilisator voorkomt dat de moleculen gaan reageren, waardoor de lijm vloeibaar blijft (1)
- Na aanbrengen neutraliseert de oppervlakvochtigheid de stabilisator (2)
- Vervolgens start het polymerisatieproces (de kettingreactie) (3)
- Er worden een groot aantal polymeerketens gevormd, die onderling verbonden zijn (een groot netwerk) (4)

Meer informatie over polymeren is natuurlijk te vinden op Wikipedia