## Les Technische tekening / detailtekening

Bij tuinaanleg werk je vaak met een ontwerptekening. Wanneer je technische of bouwkundige voorzieningen moet aanleggen is een ontwerptekening niet gedetaileerd genoeg. Hiervoor heb je een detailtekening nodig. In deze les gaan we kijken naar wat een detailtekening precies is, hoe je met schalen werkt en wat een axonometrische tekening (scheve projectie) is.

Opdracht detailtekening

Klik op deze link en lees het hoofdstuk: 'Matenplan en technische tekening lezen'

In de onderstaande tekeningen zie je een pergola en een detail hiervan.

De liggers zijn met een halfhout- of keepverbinding aan elkaar verbonden. De staander wordt ingezaagd zodat de liggers gelijk met de kop van de staander vallen.

Maak een schuine projectie met maatvoering van de kop van de staander zodat duidelijk is hoe deze gezaagd moet worden.

Let hierbij op de juiste maten, netheid van je tekening en voorzie de tekening van een stempel.

Achtergrondinfo: heel dit document is interessant maar met name op pagina 26 t/m 36 vind je informatie over verschillende projecties.

Tekenen: conventies, normen, symbolen en definities