# Miswijzing

Uit het voorgaande hebben we geleerd dat het magnetisch kompas (vrijwel) altijd een afwijking heeft: de Miswijzing
De miswijzing onstaat door twee variabelen: de variatie en de deviatie.
En die laatste dienen wij minimaal één keer per dag te noteren in het
zeejournaal.
Hieruit volgt een formuletje:

MISW = VAR + DEV
miswijzing = variatie + deviatie.
En die miswijzing kun je op meerdere manieren bepalen, maar één manier is het verschil met het gyrokompas bepalen.