## Walpersen

Het kan zijn dat dat je met dumpen niet meer bij het werkgebied kunt komen, maar ook niet meer met rainbowen.
Dan is er nog een derde methode.
Door een grote drijvende slang, de "drijvende leiding", aan het voorschip te koppelen kun je het zand brengen naar waar je wilt.
De koppeling van de drijvende leiding drijft aan een anker nabij "het stort" en wordt gebracht door een z.g. Multicat.
De hopper trekt de slang naar zich toe en koppelt deze aan de boegkoppeling met een ring die hydraulisch om de kraag van de koppeling op de slang wordt geklemd.
Op de brug worden nu allerlei afsluiters omgezet zodat de pompen die eerst het zand laadden nu het materiaal kunnen lossen.
Ook hier wordt het zand eerst weer vloeibaarder gemaakt met behulp van de jets in het beun.
Bron: Pieter Hagenthorn, YouTube, Hopper bow connection Utrecht and HAM318.
Er zijn hoppers die wel enkele kilometers ver kunnen pompen, afhankelijk van hoe zwaar het materiaal is.
(Fijn zand kun je verder verpompen dan grof zand of grind.)
Moet het nog verder dan de hopper het kan verpompen dan kan gebruikt gemaakt worden van een z.g. "`booster".
Dit is een (drijvende) pomp ergens halverwege de leiding die het mengsel een extra "zet" geeft.
Bulldozers verspreiden dan het zand over het stort vanaf de monding van de pijp.