## Cutterzuigers

Indien het baggermateriaal zo hard of zwaar is dat het niet met een hopperzuiger opgezogen kan worden maakt men vaak gebruik van een cutterdredger (snijkopzuiger).

Het is een drijvende bak met aan de voorkant een horizontaal en verticaal beweegbare pijp.
Aan het ene eind van de pijp zit een ronddraaiende kop met "tanden" van keihard metaal en aan het andere eind een pomp.
Aan de perskant van de pomp zit een drijvende leiding naar de wal, waar het materiaal op het stort terecht komt.

Bron: YouTube, Damen, How cutter dredgers work.
Een cutter "stuurt" zichzelf dus met behulp van ankers op elke hoek van de bak die verbonden zijn met een winch.
Deze ankers moeten om de zoveel tijd verplaats worden met behulp van een multicat zodat de cutter in een 'vers' gebied aan het werk kan.
Een cutterzuiger moet in principe door een sleepboot of een vrachtschip naar het werk gebracht worden.
Maar de laatste jaren zijn er ook zelfvarende cutters.

De 'Athena' van Van Oord.

Omdat het cutterproces nogal gepaard kan gaan met donderdend geraas en gerammel staat de accomodatie van dit soort zelfvarende cutterzuigers op dikke rubbers.
Dit om het gerammel zoveel mogelijk te beperken.