## WIBON

Voor veel werkzaamheden zal 'de schop de grond in' moeten. Dat kan natuurlijk machinaal of handmatig maar ook wanneer je een paal in de grond slaat werk je in de grond. In deze grond kan je te maken krijgen met kabels en leidingen. Dat het behoorlijk mis kan gaan als je niet zorgvuldig werkt, zie je wel in het volgende filmpje.

https://www.youtube.com/watch?v=MZ7Uyvy2Z5w

Kabels en leidingen liggen meestal tussen 30 tot 100 cm diep. De eerste kabels die je tegen komt zijn waarschijnlijk datakabels. Daarna volgen de electriciteitskabels en gasleidingen. Vervolgens de waterleiding en tenslotte de rioolaansluiting. Vooral de datakabels zijn ongepansterd en dus kwetsbaar.

In het volgende bestand vind je een vragenlijst. Open het volgende bestand en maak de vragen.

Vragen KLIC melding.docx