## Viscositeit met Ubbelohde

Een Ostwald viscositeitsmeter is een U-vormige glazen buis met capillair. De tijd dat het medium een gedefinieerde weg aflegt, wordt omgerekend naar een viscositeit.

Bij Ostwald viscositeitsmeter is het handig om te kijken welke kleurcode deze heeft, dit bepaalt de constante k-waarde, die heb je nodig om uiteindelijk de viscositeit te bepalen

Viscometers bestaan er voor verschillende doeleinden. Er zijn er die geschikt zijn voor heldere vloeistoffen; andere zijn juist bruikbaar voor troebele vloeistoffen. Als de viscositeit van een vloeistof erg groot is, kan die toch gemeten worden; dan wordt gebruikgemaakt van een vacuüm-viscometer.

Kleurcode | Constante K-waarde
ROOD | 0,1
GEEL | 0,07
GROEN | 0,03
BLAUW | 0,01
ZWART | 0,004

De formule die we gaan gebruiken is: v = K * t

( Viscositeit = K-waarde * Tijd )

De constante K-waarde is 0,01 doordat de kleurcode blauw is.

# Benodigdheden/Reagentia

- Ostwald viscositeitmeter
- Demiwater
- Isopropanol
- Pipet (zelf kijken welke volume)

# Werkwijze

Vul met een pipet via buis L de meter met vloeistof tot niveaulijn G.

Zuig of blaas met een balg de vloeistof tot voorbij niveaulijn E .

Zorg dat de viscosimeter en de vloeistof dezelfde temperatuur hebben.(belangrijk)

Laat de balg los van de meter en registreer de tijd die de vloeistof nodig heeft om van E naar F omlaag te lopen.

Doe dit met isopropanol en water.

# Uitwerking

Vergelijk de waarde met mede studenten en kijk naar het verschil tussen de 2 stoffen.

Berekenen de Viscositeit met deze formule:

De formule die wij daarvoor gebruiken is: v = K * t

( Viscositeit = K-waarde * Tijd )

#

# Afval

De gebruikte stoffen mogen gewoon door de gootsteen.