## Inleiding

Koper in messing wordt bepaalt met de standaardadditie methode. Koper(II)-ionen vormen met EDTA een intensief blauw complex. Het complex heeft een absorptiemaximum bij ca. 735 nm en is geschikt voor een spectrofotometrische bepaling van koper.

De H3O+ ionen die bij de reactie ontstaan, werken de complexvorming tegen. Daarom is het nodig om een buffer toe te voegen. De buffer bij dit experiment is een hexamethyleentetra-amine (hexamine) oplossing.

De pH van deze oplossing is ≈ 6.