## Inleiding

Messing is een legering van koper en zink.

Koper(II)-ionen vormen met EDTA een intensief-blauw complex. Het complex heeft een absorptie-maximum bij ca. 735 nm en is geschikt voor een spectrofotometrische bepaling van koper.

De H3O+-ionen die bij de reactie ontstaan, werken de complexvorming tegen. Het is daarom nodig te bufferen. De buffer bij deze titratie is een hexamethyleentetra-amine (hexamine) oplossing.

De pH van deze oplossing is » 6 .