## Plaats van de antenne

De antenne moet zo opgesteld zijn dat hij de satellieten altijd kan zien.
Dus, zo hoog mogelijk.
Maar dan nog kan er zoiets plaats vinden als 'multi path' ontvangst.
Bij multi path ontvangst komt het signaal rechtstreeks binnen, maar ook een gedeelte via reflectie op het schip, op het zee-oppervlak of via objecten op de wal wanneer men in bebouwde gebieden vaart.
(Portaalkranen voor containers zijn beruchte objecten wat dat betreft).
Een antenne die te dicht op het dak van de brug staat zal hier ook gauw last van hebben.
De ontvanger krijgt dus twee verschillende signalen van dezelfde satteliet met dezelfde boodschap binnen, maar toch doet een gedeelte van het signaal er langer over dan een ander gedeelte.
Uiteraard raakt hij dan in de war en geeft het storing.
Multipath ontvangst is te herkennen aan het schip dat op het scherm heen en weer verspringt.
links rechts, vooruit, achteruit, kan allemaal.
Er is voor de gebruiker niet heel veel aan te doen.
Het schip vaart doorgaans en eenmaal uit de storende factor houdt het vanzelf op.