## Uitvoering

We hebben nu gezien op welke principes de MWS nu bepaald wordt.
Maar hoe verloopt het proces nu precies?
1) Een aantal geschikte satellieten wordt geselecteerd.
2) De afstanden tot die satellieten wordt gemeten.
3) Correcties worden toegepast (zie verderop)
4) MWS wordt berekend.
Onze GPS aan boord werkt op basis van Standard Positioning Modus, SPS. (Op enkele meters nauwkeurig)

Er bestaat ook nog een Precise Positioning Modus, PPS, maar die is alleen voor militaire doeleinden, en voor een heel beperkte groep civiele gebruikers.
Deze modus is op centimeters nauwkeurig.