## Opstart

Wanneer we het apparaat aanzetten geven we het een z.g. 'koude start'.
Het heeft alle werkgeheugens leegggemaakt, maar ook alle MWS-en.
Alle "overbodige troep" wordt dan verwijderd.
Want wil je al die MWS-en, DR's, koersen, snelheden enzovoorts, wel onthouden?
Dit kan een oplossing zijn voor veel rare probleempjes en hick-ups.
Eens in de zoveel tijd het apparaat koud opstarten is wel aan te raden.
Het apparaat start op met als MWS 0°N en 0°W.
Het moet dan eerst alle sattellieten afgaan om uit te zoeken welke hij kan gebruiken, want ook de almanak is gewist, en om vervolgens een MWS te bepalen.
Dit kan wel een minuut of twintig duren.

Je kunt dit bekorten door een gis in te voeren.
Dan is op de graad nauwkeurig genoeg.
Zit je bijvoorbeeld in een haven ergens in Nederland dan weet je dat op iets van 52 of 53° Nb zit en rond de 004 of 005°OL.
Voer je dat in dan weet het apparaat meteen al op welke satellieten hij zich moet concentreren en heb je sneller een betrouwbare MWS.
Heb je je met het apparaat echt ver verplaatst terwijl het uitstond (bijvoorbeeld een nieuwe die je meeneemt naar een schip) dan moet je altijd met een koude start opstarten.