## Het satellietgedeelte

Het systeem is ooit ontwikkeld om te werken met 24 satellieten.
21 Daarvan werden gebruikt en 3 stuks werden gebruikt als reserve.
Tegenwoordig ganhen er 31 stuks op zo'n 20.000 km boven de aarde.
Men spreekt altijd over "Geostationaire satellieten", wat impliceert dat ze stilhangen.
Echter ze draaien met een dermate snelheid (28.000 km/u) mee met de aarde dat ze t.o.v. de aarde op dezelfde plek hangen.

Ze draaien zo in hun baan dat er op elk moment minimaal 4 satellieten boven de horizon zweven.
En het systeem heeft genoeg aan 3 satellieten voor een nauwkeurige positie.
Doordat de satellieten t.o.v de aarde op dezelfde plek hangen weet de ontvanger welke satelliet hij waar moet "zien" en kan hij eenvoudiger de positie uitrekenen.
Doordat de satellieten wel degelijk hun rondjes draaien maken ze dus een baan rond de aarde en werkt het systeem overal ter wereld ("Global").
Ook op de polen, waar voorgaande systemen altijd óf niet werkten, óf heel moeilijk met veel fouten.