## Parallelle ontvanger

Een parallelle ontvanger heeft meerdere ontvangstkanalen tegelijk die ook allen tegelijk en los van elkaar satellieten kunnen uitlezen.
Eén kanaal krijgt de taak om de boodschappen van de satellieten te lezen.
Het berekenen van de MWS gaat hiermee nog sneller.
Het verplaatsen van het schip tijdens de berekening heeft weinig invloed meer omdat dit systeem ook Dead Reckoning toepast en middelt tussen de reeds afgelegde MWS-en.
De eerste parallelle ontvangers waren met 4 kanalen al heel wat.
Tegenwoordig is 12 kanaals eigenlijk wel het minimum.

Ze kunnen communiceren met computers, ze kunnen DGPS signaal ontvangen en hebben aansluitingen voor externe apparatuur.
Dit type komt eigenlijk wel het meeste voor op schepen.