## Propagatiefouten

Zoals gezegd heeft de ionosfeer invloed op electromagnetische golven.
Onder invloed van aardwarmte stijgt deze laag ook nog eens.
Dus na een warme dag met veel zon hangt die laag aan het eind van de dag een stuk hoger dan aan het eind van de nacht.
Dat kan wel enkele honderden kilometers schelen.
Een voordeel voor midden- en kortegolf radio verkeer maar voor de GPS een nadeel.
Het veroorzaakt namelijk de propagatiefout. (Propagatie = voortplanting).
De golven stuiten op de laag en kunnen dan vertragen of zelfs afbuigen.
Dit zorgt ervoor dat het signaal later ontvangen wordt dan dat de ontvanger het verwacht.
In de boodschap worden hier correcties voor verzonden.
Dit zijn echter gemiddelden.
Het systeem heeft over een langere tijd gemeten wat de fout was en daar correcties voor gemaakt.
En die worden naar de ontvanger gestuurd.
Uiteraard kunnen die verschillen van de werkelijkheid.