# Fouten die kunnen optreden

Zo op het eerste gezicht lijkt GPS een ideaal plaatsbepalingmiddel, en het is tot op heden ook het meest gebruikte middel vanwege de grote nauwkeurigheid.
En daardoor denkt men dat GPS altijd de goede MWS aanwijst.

Echter: geen instrument zo nauwkeurig of goed, er kunnen altijd fouten optreden.
En zo ook bij GPS.
Fouten die kunnen optreden zijn:
- Systeemfouten
- Variabele fouten
- Blunders
- Dopplershift
- Satellietfouten
- Ontvangerfouten
Deze fouten worden samengevat in het begrip EURE (Equivalent User Range Error)
Deze fouten gaan we even kort behandelen.