## Dopplershift

Doordat de satelliet rondjes draait heeft zijn signaal te maken met het al eerder genoemde Doppler-effect.
Dat moet ook, daar is een deel van de plaatsbepaling op gebaseerd.
Maar het schip vaart zelf ook en heeft dus snelheid.
Dus wordt het Dopplereffect nog versterkt.
Het systeem ziet natuurlijk wel wat de fout is.
De frequentie zou, inclusief Dopplereffect, xx Hz moeten zijn, maar is tgv van de vaart van het schip XX +/- YY Hz.
Dat is Dopplershift.
Dat is te corrigeren, maar helemaal 100% zeker is het niet vast te stellen.
Dat restantje fout dat er nog in zit heet dan ook restfout.