# Nauwkeurigheid van de MWS

De nauwkeurigheid van de MWS hangt af van:
-Nauwkeurigheid afstandsmeting
-Aantal gebruikte satellieten
-Geomotrie van de satellieten.
Om een goede 4 dimensionale (lengte , breedte hoogte en tijd) zijn 4 satellieten nodig.
Daarmee krijg je meer waarnemingen dan strikt noodzakelijk.
Met die waarnemingen kun je:
- Blunders eruit filteren

- De Meest MWS uit al die MWS-en halen. (Middelen)

- De GDOP* bepalen.
- De HDOP* bepalen.