## De sequentiële ontvanger

DIt type ontvanger zit in de goedkope prijsklasse.

Dit type ontvanger kan slechts van één satelliet tegelijk gegevens ontvangen.
We kennen ze van de handheld ontvangertjes en de voornoemde laptop dongels.
Wanneer hij eenmaal van genoeg satellieten gegevens ontvangen heeft gaat hij een MWS berekenen.
Hoewel dit nog best wel snel gaat is kost het dermate veel tijd dat ze eigenlijk alleen voor recreatieve doeleinden geschikt zijn.
Bovendien zijn ze vaak ongeschikt om apparatuur als ECDIS of RADAR op aan te sluiten.
Het opstarten duurt lang, omdat dit soort ontvangers de satellieten stuk voor stuk moet opzoeken.
Dit komt vooral omdat ze ook de boodschap (met de almanak erin) apart moeten ontvangen.
De verplaatsing van het schip tussen twee ontvangstcycli in heeft invloed op de MWS.
(Springerige positie op het beeld)
Vooral voor snelle schepen (high speed ferries, bijvoorbeeld) zijn ze ongeschikt.
Je zult deze ontvangers niet vaak aantreffen op een schip.
Misschien als back-up in een lade.