## IV Ionosferische parameters

De ionosfeer is een laag in de onderste laag van de mesosfeer rondom de aarde op ongeveer 80 km hoogte waar ionen en elektronen in rondzweven.
(Voor radio verkeer is die laag heel handig, omdat ze radiogolven van bepaalde golflengte kan terugkaatsen.
Zo kun je met een minder krachtige zender veel verder komen.)
Het betekent alleen wel dat ons GPS signaal afgeremd of zelfs afgebogen kan worden door de ionosfeer.
De ontvanger zou dan een grotere afstand kunnen berekenen tot de satelliet.
Gelukkig zit in het paketje informatie van blok IV een correctie voor dit verschijnsel.