# Fouten die kunnen optreden

Zo op het eerste gezicht lijkt GPS een ideaal plaatsbepalingmiddel, en het is tot op heden ook het meest gebruikte mideel vanwege de grote nauwkeurigheid.

Echter: geen instrument zo nauwkeurig of goed, er kunnen altijd fouten optreden.
En zo ook bij GPS.
Fouten die kunnen optreden zijn:
- Systeemfouten
- Variabele fouten
- Blunders
- Dopplershift
- Satellietfouten
- Ontvangerfouten
Deze fouten worden samengevat in het begrip EURE (Equivalent User Range Error)
Deze fouten gaan we even kort behandelen.