## Wat is WGS 84

WGS 84 in het kort:

Het bestaat uit drie onderdelen:

1. Een ellipsoïde — een wiskundige “aardevorm”, iets afgeplat aan de polen.

2. Een referentiepunt (geocentrum) — het nulpunt ligt exact in het zwaartepunt van de aarde.

3. Een coördinatenstelsel — waarmee elk punt op aarde een unieke breedte- en lengtegraad krijgt.

WGS84 is dus géén kaartprojectie, zoals Mercator.
=> WGS84 = het model van de aarde + de regels voor het meten en benoemen van posities.
En het is ontwikkeld omdat voor die tijd bijna alle landen wel een ander systeem hadden.
En dat was natuurlijk een probleem als jouw navigatiesysteem aan boord systeem X gebruikte en de kaart die je lokaal aanschafte systeem Y toepaste.
En bovendien staat de G in GPS voor GLOBAL.
De héle aarde bestrijkend, dus.
Nou, dan moet je natuurlijk ook wel een geodetisch systeem hebben dat Global is.