## Dubbelkanaals sequentiële ontvanger

Dubbel kanaals ontvangers hebben twee kanalen waarmee ook de satellieten ook na elkaar beluisterd worden, maar nu met twee kanalen tegelijk.
Het ene kanaal doet de tijds- en andere metingen, terwijl het andere kanaal de boodschappen van de gebruikte satellieten binnenhaalt.
De tijd om een MWS te bepalen wordt dus een stuk korter.

Deze ontvangers kunnen ook werken met een DGPS signaal, al zal dat vaak met een aparte DGPS ontvanger zijn die in de antennekabel gemonteerd moet worden.
Er zijn aansluitmogelijkheden op deze ontvangers.
Daarmee worden deze ontvangers veelvuldig aan boord aangetroffen.
Ze kunnen veel en zijn nog steeds betaalbaar.
een AIS receiver met dubbelkanaals sequetiële ontvanger
Ook tweekanaalsontvangers zijn beschikbaar voor de laptop / PC.
Het zijn dan echt aparte apparaatjes waar ook externe antennes op aangesloten kunnen worden en die losse kabels nodig hebben om op de laptop aan te kunnen sluiten.
Mits ze van goede kwaliteit zijn is hier helemaal niets mis mee.
Je hebt dan nog wel software nodig die kan communiceren met het apparaat (wordt meestal bijgeleverd) en een apart navigatieprogramma op de laptop.
Op zich voldoet het prima, maar het aansluiten van externe apparatuur kan een hele uitdaging zijn.
Vaak zal dit vanaf de aangesloten computer met een hub gedaan moeten worden.