# Spoofing

To spoof betekent in het Engels:
Voor de gek houden, foppen,bedriegen met een grap.
Bij GPS houdt dit in dat vanaf de wal (meestal) een signaal uitgezonden wordt die heel erg lijkt op het signaal dat de ontvanger verwacht.
Er de 5 blokken zitten er netjes in, de satellieten die op dat moment gebruikt zouden worden worden ook gebruikt in dat signaal.
Maar de Almanak klopt bijvoorbeeld niet.
Of er zit expres een klokfout in.
Dus de ontvanger denkt dat hij een prima MWS heeft berekend.
En dat heeft hij feitelijk ook, maar met gegevens die niet kloppen.
Daarbij kan de spoofzender ook nog eens het gewone signaal overpoweren.
Dan vindt de ontvanger het ook nog eens lekkerder om dat foute signaal te ontvangen.
Video over spoofing in de luchtvaart
Het nare van spoofing is dus dat je niet gauw merkt dat het plaatsvindt.
Het zou kunnen dat je op de ECDIS een waarschuwing komt, maar dat hoeft niet.
Spoofing is misleiden van de apparatuur.