# De computer

Ergens in het apparaat zit dit kleine zwarte blokje.
Dit is het hart van de GPS ontvanger.
Hier vindt al het hiervoor besprokene plaats.
Hoe beter deze chip is hoe sneller, accurater, integerder ook, het systeem is.
Hij kan;
-De binnengekomen data lezen.
-Ermee rekenen
-De alert lijst samenstellen
-Het Kalmanfilter / de smoothing verrichten.
-De DR berekenen.
enz.
Ook kan de computer allerlei handige hulpmiddelen aanbieden aan de gebruiker zoals:
-de ETA berekenen.
-Een peiling en afstand berekenen naar een waypoint.
-Een MOB positie onthouden
-Het verzet door stroom en/of wind berekenen.
-Een X-track in de gaten houden ("hoeveel mag ik naast de koerslijn zitten?")

De chip is voorzien van een back-up batterij (eenvoudige oplaadbare knoopcel) die ervoor zorgt dat de chip van stroom voorzien blijft bij stroomuitval zodat alle ingestelde waarden en navigatieplannen behouden blijven.

Van binnen is het niet veel meer dan enkele elektronische microcomponenten die op listige wijze met koperen of gouden verbindingsbaantjes met elkaar verbonden zijn.
Kortsluitinkjes en doorstroompjes tussen die componentjes op de juiste tijd en juiste plaats zorgen voor de data die we uiteindelijk op ons scherm willen zien.
Voorwaar een wonder!