## De Refeference datum (Datum)

De ontvanger krijgt allerlei gegevens binnen.
Daar gaat hij mee aan het rekenen en uit die berekening volgt een, zoals dat heet, referentie elipsoïde.
Zeg maar die elips waarin de MWS zich bevindt.
En die elipsoïde heeft een naam: de "Datum"
De kaart die je gebruikt moet dezelfde Datum hebben als de GPS, anders klopt de MWS niet.
Helaas is die Datum niet 100% standaard.
De meest gebruikte, want internationaal erkende, is WGS84. World Geodetic System 1984)
De kaarten van de British Admiralty gebruikt die bijvoorbeeld.
Maar ook de meeste lokale (Europese) kaarten (zoals die van de Nederlandse Hydrografische Dienst) gebruikt die.
Echter bijvoorbeeld de Russische kaarten gebruiken een andere Datum. (GLONASS)
Het verschil is niet verschrikkelijk groot, maar voor preciesiewerk als bagger, kabel- of pijplegwerkzaamheden is het wel te groot.
Het kan wel enkele tietallen meters verschillen.
Je kunt de ontvanger vertellen welke Datum hij moet gebruiken en dan verrekend hij het zelf.