## Praktijkopdracht 3.4

Opdracht 3.4.1

Twee mensen hebben samen een kluis.

Deze mag alleen open als beiden aanwezig zijn want ze vertrouwen elkaar niet.

Ze hebben elk een aparte sleutel die maar op één van beide schakelaars past die bij de kluis zitten.

Je bootst dit na met het systeembord.

Als kluis gebruik je een LED (wanneer de LED brandt is de kluis open).

1. Welk onderdeel van het systeembord heb je dan nodig?

2 x een drukschakelaar en …………………………………….

1. Als je elkaar wel vertrouwt mag de kluis ook door één persoon geopend worden.

Welk onderdeel heb je dan nodig?

Opdracht 3.4.2

Sluit de bedrading aan die je nodig hebt om LED 1 te laten branden wanneer je geen drukschakelaar in gedrukt hebt. Wanneer je de drukschakelaar in drukt gaat de LED uit.

Opdracht 3.4.3

Hotelschakeling
Soms wordt in huis het licht aan en uit gedaan met twee schakelaars: één onderaan en één bovenaan de trap. Zo’n schakeling wordt een hotelschakeling genoemd. Bij een halve hotelschakeling wordt de lamp ingeschakeld met de ene schakelaar en uitgeschakeld met de andere schakelaar.
Ontwerp dit systeem (een halve hotelschakeling). Gebruik twee drukschakelaars, een LED en één verwerker.

Opdracht 3.4.4

Inbraakalarm 1
Als een inbreker even een lichtbundel onderbreekt, gaat een alarmbel af. Het alarm kan door de huiseigenaar worden uitgezet door het indrukken van een knop.
Ontwerp dit systeem. Gebruik de variabele spanningsbron als lichtsensor en een LED als alarmbel. Gebruik verder een comparator, een invertor en een geheugencel.

Opdracht 3.4.5

Alarminstallatie
Een antiekhandelaar wil bij zijn voordeur een alarminstallatie installeren. Hij wil dat dit alarm met twee verschillende drukknoppen in- en uitgeschakeld kan worden. Het alarm moet een geluidssignaal afgeven als iemand binnen een straal van 2 m van de voordeur komt. Het alarm mag niet afgaan als zijn poes de voordeur nadert.
Ontwerp dit systeem. Gebruik de variabele spanningsbron als infraroodsensor die bij ‘poes’ een signaal van 0,5 V afgeeft, en bij ‘mens’ een signaal van meer dan 2,0 V.