## Besturen met buttons

Het besturen gaat via een radioverbinding. Daarmee worden getallen of woorden (strings) van de ene naar de andere micr:bit verzonden.

Voor de gamepad schrijf je een programma dat signalen verstuurt als er bepaalde knoppen ingedrukt worden. In het onderstaande voorbeeld wordt er een string 'F' verzonden als pin P15 (de rode button) ingedrukt wordt.

Voor de Maqueen schrijf je een programma dat signalen ontvangt, en daarmee de motoren bestuurt. In het onderstaande voorbeeld gaat de robot vooruit rijden als er een string 'F' ontvangen wordt, en achteruit bij een 'B'.

Code voor Gamepad Code voor Maqueen

1. Download de twee programma's naar de Microbits voor de Gamepad en de Maqueen.

2. Kies een eigen kanaalnummer, en pas dat in beide programa's aan.

3. Test het programma.

4. Pas de twee programma's aan zodat je de robot naar links en rechts kunt laten draaien met de blauwe en groene buttons op de gamepad.