# Werken met een verrekijker

Een verrekijker dient zuiver afgesteld te worden om het beste beeld te krijgen.
- Stel de breedte van de oculairs af.
De as in het midden noemen we de brug.
Vouw de brug zover open, dan wel dicht, dat je één cirkel ziet.
Zie je zwarte vlekken dan is hij te ver dichtgevouwen.

Zie je twee cirkels dan staan de twee oculairs tever uit elkaar.
Bovenstaande foto zien we altijd in films om ons, domme kijkers, toch vooral duidelijk te maken dat onze held (of boef) door een verrekijker loert.

Maar als de held (of boef) het echt goed wil zien zorgt hij dat hij dit ziet: een cirkel.
De afstand tussen de pupillen van je ogen komt dan overeen met de "assen" van het gezichtsveld in de kokers van de verrekijker.

Sommige kijkers hebben het niet, maar de meeste hebben op één van de oculairs een verdeelschaal van -2 via 0 naar +2 en een verstelmogelijkheid.
Dat kan een ring zijn, maar vaak kan je het hele oculair verdraaien.
Houd het andere oog dicht en verdraai het oculair tot je het beeld scherp ziet.
Vervolgens draai je aan het verstelwiel op de brug om het beeld scherp te stellen.
Deze stap kun je ook doen vóór je de dioptrie instelt, overigens.
Je houdt dan eerst het oog dicht waar de dioptrieverstelring op zit.
Binoculairs, the right setting for you.Bron: YouTube, Knives&Tools
- Veel mensen denken dat de rubberen ringen op het oculair bedoeld zijn om de glazen van een bril te beschermen, maar die zijn er voor om het oculair op goede afstand van het oog van niet brildragers te houden.
Brildragers moeten de rubberen (of aluminium) ringen juist weghalen.
- Maak een verrekijker nooit schoon met een stuk keukenrol (krassen) of je mouw (wordt het vaak erger van).
Neem een kwastje of een microvezeldoekje.
- Leg een kijker nooit in de zon.
Het rubber knapt er bepaald niet van op, en de beschermlagen van de lenzen vinden hitte ook niet prettig.