## VS 29 Loodsboten

Voorschrift 29: Loodsvaartuigen
a) Een vaartuig bezig met de uitoefening van de loodsdienst dient te tonen:
i) aan of nabij de top van de mast twee rondom zichtbare lichten, het ene loodrecht
onder het andere, het bovenste wit en het onderste rood;
"Een witte pet boven een rode neus
ii) wanneer het varende is, tevens zijlichten en een heklicht;
iii) wanneer het ten anker ligt, behalve de lichten, voorgeschreven onder i), tevens het
licht, de lichten of het dagmerk, voorgeschreven in Voorschrift 30 voor ten anker
liggende vaartuigen.
Beetje "Duh" dit.
Dat moet sowieso.
b) Een loodsvaartuig dat niet bezig is met de uitoefening van de loodsdienst dient de lichten ofdagmerken te tonen, voorgeschreven voor een vaartuig van zijn soort en lengte.