# Werkwijze

1. Sluit de extruder aan op krachtstroom en zet hem aan

2. Stel de temperaturen als volgt in: het meest linker schermpje op 180 graden celcius, het middelste schermpje op 230 graden celdius en het rechter scherm op 200 graden celcius. er is ook 1 los kastje bij geleverd, deze is om de temperatuur van de punt in de stellen, zet deze op 205 graden celcius

3. Wacht totdat alle onderdelen op temperatuur zijn (onder het ingestelde getal staat hoe warm het op dat moment is)

4. Doe 250 gram polypropyleen plastic (PP) in de trechter van de extruder.

5. Bekijk het bijgeleverde filmpje om te kijken hoe je de plaatjes moet maken.

6. Laat de opstelling controleren door Lyon of Simon

7. Zet de knop van de worm op fwd.

8. Stel de rotatie van de worm in op 3,5, wacht tot je 1 plaatje hebt gemaakt en draai de rotatie weer op 0 (zorg dat de trechter nooit leeg loopt tijdens dit proces)

9. Laat de hondenbak 5 min op het geproduceerde staafje staan

10. Verwijder de hondenbak, zet een streepje op de punten waar de hondenbak op het staafje heeft gestaan, en leg het staafje aan de kant.

11. Herhaal stap 7 tot 9 nog 9x zodat je in totaal 10 plaatjes hebt.

12. Bewaar de staafjes zodat je ze het volgende labmoment kan meten met de trekbank (dus als je ze maandag maakt kun je ze woensdag meten).

13. Laat de extruder even doorlopen tot de trechter leeg is, stop de rotatie van de worm zodra dit het geval is, De worm moet nog wel gevuld zijn met plastic.

14. Zet het plastic en de extruder terug in het lokaal waar je het vandaan hebt gehaald.

WhatsApp Video 2023-12-13 at 09.19.19.mp4