## 1 componenten verf

1 componenten verf is verf die geen aandere stof toegevoegd hoeft te hebben om uit te harden.
De lucht (0²) als ook de temperatuur zorgt voor het drogen en uitharden.
+ Eenvoudig te verwerken.
+ Goedkoper.
+ Enige tijd corrigeerbaar.
+ Ook watergedragen vorm beschikbaar (milieu)

- Behoudt minder goed de kleur en glans.
- Afhankelijk van gebruikte bindmiddel kan het minder goede hechting hebben.
- Omstandigheden tijdens aanbrengen van groot belang. (Temp. Rel Vochth.)

2 Componenten verf heeft, zoals de soortnaam al aangeeft twee ingrediënten nodig.
Een kleurcomponent en een component dat er voor zorgt dat de verf droogt.
Het drogen is dus een chemisch proces.
De componenten dienen in een bepaalde verhouding bijelkaar gevoegd te worden.
Vaak is dit 2:1, dus twee delen verf op 1 deel harder.
Maar 1:1 komt ook vaak voor.
Meestal is dit ook een 2:1 verhouding , maar zit de harder in een kleinere verpakking en kan de gebruiker gewoon het hele blikje harder in het blik verf gooien.
Het is gemakkelijker voor de gebruiker.
+ Goede hechting.
+ Wordt hard (minder snel krassen).
+ Vloeit, hecht en droogt bij minder gunstige weersomstandigheden ook.
+ Goede glans- en kleurbehoud.
+ Goed bestand tegen chemicaliën.
- Mengverhouding luistert nauw.
Te veel harder en de verf droogt te snel waardoor het geen tijd krijgt om te hechten aan de ondergrond.
Te weinig harder en de verf droogt heel langzaam, of zelfs niet.
Bepaald niet foolproof, dus.
Er zijn zelfs 2C verven die op de gram nauwkeurig gemengd moeten worden met een weegschaaltje.
Meestal zijn dat jachtlakken.
- Duurder dan 1C.
- Krasvaster, maar bij sommige 2C verven is bij een impact gelijk een heel gebied afgeknapt.
- Kan niet over 1C.
De oplosmiddelen in 2C zijn zo sterk dat het de 1C oplost.
Uiteindelijk valt de verflaag er dan tesamen af.
- Na de verfklus kun je de verfgereedschappen doorgaans weggooien.
Al kun je proberen ze in thinner schoon te maken.
- Beschermingsmiddelen zijn echt nodig. Het is (vaak) rotspul.