# Hoe werkt verf nu eigenlijk?

Verf is een afdekkende laag die zich vastgrijpt aan een onderliggende laag.
Die laag kan het materiaal zijn, maar meestal zal het een primerlaag zijn, ook wel bekend als grondverf.
Die primerlaag is heel belangrijk.
Beschermen doet hij nauwelijks, als je een plek in de primer zet en je kijkt een paar weken later weer zal de roest er waarschijnlijk alweer doorheen komen.
Primer zorgt ervoor dat de verfdeeltjes zich aan hem kunnen hechten.
En de primer hecht weer goed op de onderlaag, het materiaal.

Stel je de verfdeeltjes eens voor als bolletjes en de oppervlakte van de ondergrond heeft de structuur van driehoekjes.
Het bindmiddel zien we als een paarse substantie.

We zien dan dat de verfdeeltjes maar heel weinig oppervlak hebben om zich vast te houden aan het oppervlak van het materiaal.
Alles in de cirkels heeft geen grip.
Zolang de verf nog enigszins vers is zal het wel houden, maar na verloop van tijd verliezen de deeltjes ten gevolge van veroudering, daar waar ze wel het oppervlak raken, ook hun grip.
De verf gaat uiteindelijk bladderen.

Primer is een soort lijm met deeltjes die gedeeltelijk de vorm hebben van het materiaal en gedeeltelijk de vorm van de verf die erop moet.
In ons voorbeeld dus driehoekjes en bolletjes.
Het bindmiddel is de lijm die de deeltjes met elkaar verbindt.

De driehoekjes van de primer passen mooi in de driehoekjes van het materiaal en de lijm verbindt de bolletjes straks met de bolletjes van de verf.
De bolletjes zien elkaar als "eigen" en houden elkaar dus lekker vast.
Het driehoekje zou ook een uithollinkje aan de bovenkant kunnen hebben waar het bolletje weer mooi in past.
Dit zijn zogenaamde specifiek voor dat materiaal bedoelde primers.
Het beste is om een primer te nemen van hetzelfde merk als de verf die er op komt omdat dat precies de juiste "vormpjes" voor die verf in de primer zitten.
Wanneer de primer droog is kan de verf aangebracht worden.
Dit moet binnen zoveel uur of dagen gebeuren.
(Staat in de instructies).
Anders is de "lijm" van de primer te hard geworden en kan het zich niet meer vermengen met het bindmiddel van de verf.
Dan krijg je eigenlijk weer verf die je op een oppervlak smeert zonder primer.