**Onkruid handmatig verwijderen in verharding**

**Wat heb je nodig:**

 

**Werkvoorbereiding**:

* Pak een onkruidborstel/onkruidkrabber, bezem, veger en blik, afvalemmer/kruiwagen.

**Werkuitvoering:**

* Loop naar de werkplek.
* Pak het onkruid met de ene hand onderaan vast. Let op de goede lichaamshouding
* Maak een draaiende beweging.
* Trek het onkruid eruit.
* Borstel met de onkruidkrabber de voegen na.
* Veeg al het onkruid op een hoop, raap het met stoffer en blijk op.
* Gooi het in de kruiwagen. Tip: je kunt het onkruid ook in de groen afvalcontainer gooien.

**Werkafronding:**

* Maak de materialen/gereedschappen schoon en ruim ze op.

**Extra:**

Filmpje [Onkruid verwijderen tussen de tegels](https://www.youtube.com/watch?v=cruvRts6zzw)