## Hijsbanden

Het meest zullen we gebruik maken van hijsbanden.
Ze zijn heel gemakkelijk te herkennen.
Je ziet dan meteen voor hoeveel ton ze geschikt zijn.

De linker is groen: 2 ton
Middelste geel: 3 ton
Rechter oranje: 5 ton
Maar ook aan het aantal gestikte banen kun je het zien.
De groene heeft 2 banen, de gele 3 en de oranje 5

Er zijn vele kleurcodes:

Bemerk dat de kleurcode, en dus de belasting, geldt voor als je het ene oog in de haak hangt en de last aan de andere. (Recht op en neer dus).
De manier waarop een last aangeslagen is heeft grote invloed op de WLL (Work Load Limit)
Dit staat aangegeven met de M factor.
Zo zie je dat als je een hijsband, zoals dat heet, stropt (door zijn eigen oog halen) dat de WLL met een factor 0,8 vermenigvuldigd moet worden.
Ofwel met factor 0,2 afneemt.
Van een WLL van een ton blijft dan nog maar 800 kg over.
Maar zet je een kist op de hijsband en het ene oog in een haak en de andere ook (parallel) dan mag je hem met 2 t belasten.
Zou je op elke hoek van een juk een 1t hijsband hangen, dan mag je er dus 4t mee hijsen.
Allemaal zaken waar je rekening mee dient te houden, zeker als niet 100% zeker is hoe zwaar de last is die je gaat hijsen.
Neem bij twijfel altijd een zwaardere hijsband dan je inschat dat de last weegt.
Al deze informatie staat ook op het label dat ingenaaid dient te zitten.
Bemerk dat de Safety Factor (S.F.) ook aangegeven staat.
Die is wettelijk minimaal 7:1.
De band is ooit getest en begon bij 7t tekenen van breken te vertonen.
Theoretisch zou je met deze 1t hijsband dus een last van 7t op kunnen tillen.
ECHTER:

(Je voelt hem al) DOE DIT NIET!
Deze factor is om normale slijtage op te vangen.
-Een keertje verkeerd instroppen.
-Slijtage (Schuren langs andere lading, ruimwand of vloer.)
-Veroudering door weersomstandigheden.
-In aanraking komen met chemicaliën.
Dat zijn allemaal factoren die de hijsband steeds een klein beetje minder sterk maken.
De S.F. zorgt er dan voor dat de sling gewoon binnen de WLL blijft.
Eigenlijk zou je dat S.F. in het Nederlands een beetje kunnen vertalen als Slijtage Factor.
Onderaan zie je het woord: code
Het getal daarachter verwijst naar het bijbehorende certificaat.
Verwijder je een sling omdat hij bijvoorbeeld versleten is, trek dan het label eraf en verwijder ook het bijbehorende certificaat uit het certificatenboek.
Ook zie je de productiedatum vermeld.
Dat doet vermoeden dat je een hijsband zoveel jaar na die datum niet meer mag gebruiken.
Dit is echter niet het geval.
Het is slechts een indicatie van hoe oud een sling is, en je kunt je indenken dat een hijsband die 20 jaar oud is niet meer 100% te vertrouwen is, al is er nog zo voorzichtig mee omgegaan of heeft hij al die tijd opgeslagen gelegen.
Er zijn hier wel uitzonderingen op.
De hijsbanden waar een MOB boot aan hangt, bijvoorbeeld, moeten om de vijf jaar vervangen worden.

Een hijsband waar het label onleesbaar van is geworden of waar deze ontbreekt mag niet meer gebruikt worden.
Knip hem door als je hem weggooit, want matrozen willen nog wel eens de neiging hebben een hijsband "waar niets mee aan de hand is" uit de vuilbak te vissen en terug te hangen in de bosunstore.