## spanband / sjorband

Sjorband, spanband, ratelspanner, er zijn veel benamingen voor.
Aan boord worden ze vaak "Rik Rak's" genoemd.
Naar het geluid dat ze maken tijdens het gebruik.
Waar vroeger zware staalstroppen en kettingen gebruikt worden, gebruiken we nu nylon RR's.
Veel lichter en vaak nog sterker ook.
Ook een RR moet voorzien zijn van een ingenaaid label.
Helaas komen de kleurcodes niet altijd overeen met die van hijsbanden.
(Zeker niet bij de wat goedkopere merken.)
Gebruik:
De ene haak haken we in een oog, de band rollen we uit en het losse eind halen we zo ver mogelijk door de as van de ratel.
Doe je dit niet dan heb je de kans dat je de as helemaal vol ratelt waardoor de band klem loopt tegen het handvat.
Zorg dat de band nergens gedraaid zit.
Dit ivm de sterkte van de band.
De band nooit verlengen door twee banden in elkaar te haken.
Hiervoor zijn speciale verlengstukken verkrijgbaar.
(Ook te bruiken om bijvoorbeeld door een wiel te halen bij het vastzetten van auto's)
Mocht je zo'n verlengstuk niet aan boord hebben dan kan voor nood ook een shackle van de juiste WLL dienst doen als verlengstuk.
De kans op schade aan de lading is dan wel een stuk groter.