## • De ploeg- en spitmachine

Inleiding

Spitten is misschien wel een van de meest oude methodes om het land te bewerken. Vroeger gebeurde dat allemaal met de hand op kleine percelen. De stukken die tegenwoordig met de hand gedaan wordt enkel nog beperkt tot tuintjes. De eerste ploeg is al heel oud en was eigenlijk niets meer dan een stuk metaal of hout wat door de grond werd getrokken. In de tijd van de romeinen werd de wielploeg ontwikkeld deze is meer bekend zoals we de ploeg van nu kennen. Deze was voorzien van een wiel voor de stabiliteit en was voorzien van een keerbord. Het zorgde ervoor dat de grond ‘’omgekeerd’’ werd zoals we dat ook met spitten doen.

De ploeg

De ploeg is voor velen wel bekend omdat hij al jaren gebruikt wordt om het bouwland gereed te maken voor het nieuwe seizoen. De ploeg wordt met de driepuntsbevestiging achter de trekker gemonteerd. Op land wordt de ploeg naar beneden gedaan en werk hij met de keerborden de grond om. Hierbij wordt de grond niet losser gemaakt wat een spitmachine wel doet. Een ander nadeel is de kans op een ploegzool, dat is een verdichte laag net bededen de ploegdiepte. Deze harde laag zorgt ervoor dat planten minder makkelijk wortelen en de boven laag van de grond uitputten.

De spitmachine

De spitmachine zien we dan ook steeds vaker het laat de grond vrijwel direct zaaiklaar achter en je hebt ook geen ploegvoor. Het nadeel is dat een spitmachine in veel soorten en ook voor verschillende doeleinden ingezet kan worden. Het is namelijk ook afhangkelijk voor het grondsoort. We behandelen hier de spitmachine die gebruikt kan worden met verschillende nalooprollen.

De spitmachine zorgt dus voor een lossere bovenlaag waardoor planten zich makkelijker kunnen wortelen en omdat een spitmachine het na de nalooprol meteen zaaiklaar neerlegd kun je er voor kiezen om achter de spitmachine een zaaimachine te plaatsen. Hierdoor word na het onderwerken van de groenbemester het gewas ingezaaid in slechts 1 werkgang waar bij het ploegen minimaal 2 werkgangen nodig zijn. Uiteindelijk zorgt het er dan wel voor dat je sneller klaar bent. Ook al kost het omkeren van de grond met een spitmachine alleen wel meer tijd.

Ploegen kan namelijk wel heel snel zoals tezien in het volgende filmpje, maar of dit de kwaliteit ten goede komt is te betwijfelen natuurlijk.

Onderhoud spitmachine.

Een spitmachine is bevat veel draaiende delen, tandwielkasten en veelal voorzien van kettingen. Bij de meeste spitmachines word er

voor geschreven de olie iedere 250 uur te verversen maar dit kan natuurlijk verschillen per machine. Het is daarom raadzaam om de handleiding te raadplegen welk onderhoud jou machine nodig heeft. Dit geld ook voor de vetnippels die er op de machine zitten. De kettingen moeten regelmatig op spanning worden gecontroleerd. Het wordt geadviseerd dit dagelijks uit te voeren.

Veiligheid spitmachine

No. 452-315

Lees, voordat u handelingen met deze machine gaat uitvoeren, eerst de handleiding en de daarin opgenomen veiligheidsbepalingen.

No. 449-396

Voer geen handelingen uit aan de machine voordat alle draaiende delen tot stilstand zijn gekomen.

No. 452-445

Niet te dicht bij aftakas komen.