## 3.2 Aangedreven machines

Aangedreven machines zijn machines die door een trekker in werking worden gezet. Zonder de motor van de trekker geen werking van de machine. Zo wordt de kracht van de trekker gebruikt om het gras te maaien, het hooi te schudden of om aardappels te rooien.

De kracht van de motor wordt naar de machine gebracht via de aftak as. Deze aftakas zit in het midden van de driepuntskoppeling/hef. De aftakas brengt de kracht van de trekker over op de machine. Met deze kracht kun je de machines in werking zetten. De aftakas draait met 540 toeren per minuut. Voor sommige werktuigen schakel je de aftakas naar 1000 toeren per minuut. Er zijn ook trekkers verkrijgbaar met een 750 toeren aftakas. Dit word gebruikt om een 540 toeren machine aan te drijven met een lager motortoerental. Dit zocht voor een lager brandstofverbruik. De 750 toeren aftakas word ook wel 540E(economie) aftakas ge-noemd.

Ongelukken met de aftakas

Jaarlijks vinden er veel ongelukken met de aftakas, doordat men te dicht bij de draaiende af-takas in de buurt komen waardoor kleren of ledematen aan de as blijven haken. Om risico’s te beperken ben je wettelijk verplicht de aftakas af te schermen middels een hardplastic be-scherming die niet mee draait.

Veiligheid.

Bij het aankoppelen van de machine let je natuurlijk goed op of alle drie punten van de hefinrichting aangekoppeld zijn voor je de machine met de trekker optilt. Als de machine een steunpoot heeft, trek je die pas in als de machine helemaal aangekoppeld is. Je zult niet de eerste zijn bij wie de machine kantelt omdat hij niet goed is aangekoppeld.

Bij het aansluiten van de aftakas heb je de trekker uit en controleer je of de as aan beide kanten goed is geborgd. Daarna maak je beide delen van de beschermkap vast met de ket-tinkjes die aan beide kanten van de aftakas zitten.