## • De maaier

Inleiding

De maaier is misschien wel één van de meest bekende werktuigen. Naast de landbouw wordt een maaier natuurlijk ook gebruikt bij huishoudens met een tuin. Zoals bij de maaiers die gebruikt worden in de tuinen zit er ook veel verschil in maaiers die gebruikt worden bij de land- en tuinbouw.

Heel vroeger hadden boeren slechts een klein stukje land en werd er gemaaid met een zeis of met een maaibalk achter een paard die aangedreven werd door het draaien van de wielen. Toen er trekkers kwamen werden die met een maaibalk ook ingezet op de boerderij om te maaien. Aan de zijkant van de was zo’n maaibalk dan gemonteerd

Verschillende maaiers.

Tegenwoordig gaat het met het maaien wel wat anders en maken we gebruik van machines met veel meer capaciteit. Ook zijn er verschillende type maaiers voor verschillende doeleinden. Zo zijn er klepelmaaiers en weidebloters die het gras eraf halen en fijn maken zodat het veelal op het land kan blijven liggen. Voor het oogsten van gras maken we onderscheid tussen twee type maaiers. De trommel- en de schijvenmaaier. Deze laatste komst steeds vaker voor en daarom behandelen we deze machine.

De schijven maaier is voorzien van meer messen dan een trommel maaier dus hoeven er minder vaak messen vervangen te worden en kan er vaak sneller gemaaid worden. Maar het voornaamste is het gewicht van de maaier. Een schijvenmaaier is bij de zelfde maaibreedte lichter van gewicht dan een trommel maaier. Daarnaast legt hij het gras breed uit en is dat zeker in geval met een kneuzer een groot voordeel. Een kneuzer zit achter op de maaier en waar het gras doorheen gaat, en het even word geslagen hierdoor kan het gras sneller drogen.

Bekijk het volgende filmpje

Onderhoud van de schijven maaier

Vrijwel iedere fabrikant schrijft andere voorwaarde voor qua onderhoud. Zo zal je bij de ene fabrikant voorschrijven dat de olie van de transmissie iedere 35 uur vervangen moet worden en de andere fabrikant zal misschien voorschrijven dat het bij 40 uur vervangen moet worden. Het is daarom belangrijk om altijd handleiding van de machine te handhaven en te noteren wanneer er welk onderhoud is uitgevoerd. Het dagelijks onderhoud bij een maaier is vrijwel voor elk merk en type gelijk.
Controleer altijd voor gebruik van de maaier op lekkages. De meeste maaiers zijn voorzien van een haakse overbrenging en een maaibalk gevuld met olie. Gezien de lage hoeveelheid olie en de krachten die er op komen kunnen kleine lekkages grote en kostbare gevolgen hebben.
Controleer ook altijd de staat van de messen. Als de messen bot of beschadigd zijn slaan ze het gras kapot inplaats van snijden. Dit gaat tenkosten van het gras dat je maait en kan zorgen voor een hoger brandstof verbruik.

Reinig de machine na gebruik. Verwijder daarbij grasresten tussen draaiende delen. Gras kan zich tussen draaiende delen ophopen en vervolgens keringen beschadigen of er voor zorgen dat grasresten tussen lagers terecht komen.

Veiligheid.

Een maaier is voorzien van veel draaiende onderdelen. Dit kan voor zeer gevaarlijke situaties zorgen. Maar zoals bij de meeste getrokken machines is er ook sprake van beknellingsgevaar. Hieronder zie je een afbeelding van veiligheidswaarschuwingen op een maaier. Zorg dat bij werkzaamheden aan de machine altijd dat de trekker is uitgeschakeld.