## 3.1 Getrokken machines

Getrokken machines worden getrokken door een trekker. Er zit dus geen motor op en de machines zijn afhankelijk van de kracht van de trekker. Zonder trekker komen ze niet voor-uit. Je hebt dus de trekker nodig om de machine te trekken.

Een paar voorbeelden van getrokken machines zijn:

Machines voor melkveebedrijven

- Weidebouw (weidesleep, rol, bloter, maaiers, schudders, harken)
- Oogst (persen en opraapwagens)
- Bemesting (kunstmeststrooiers, mestwagens en vacuumtank)
- Voeren (voermengwagens en kuilsnijders)

Machines voor Akker- en tuinbouw

- Grondbewerking (cultivator, schijveneg, rotorkopeg, frees en ploeg)
- Zaaien, planten en poten (plant, zaai en pootmachines
- Onkruidbeheersing (wiedeg, schoffeltuig, spuitmachine)
- Oogsten en rooien

Tuin- en parkmachines

- Kettingzagen en bosmaaiers
- Bladblazers en elektrische machines
- Tuintrekkers

Machines voor water- en natuurbeheer

- Maaien onder water
- Slootkant maaiers
- Rietmaaiers
- Greppelfrees
- Watermolens en pompen

Opdr Orientatie voertuigen.docx