## 6 Badkamer functionaliteit

In deze opdracht ga je een badkamerschakeling maken. Bij een badkamerschakeling schakel je verlichting en de badkamerventilator in en uit. Na het uitschakelen blijft de ventilator een ingestelde tijd draaien nadat het licht uitgeschakeld is. We monteren een vaste puls-schakelaar en koppelen ook een draadloze schakelaar aan de actor.

Teken eerst het stroomkring- en bedradingsschema en stel een materiaallijst samen van de materialen die je nodig hebt om de schakeling te bouwen met een Yesly Actor. Na deze voorbereiding maak je de schakeling op het bord.

Kijk aan de acherzijde hoe de spot aangesloten is. Er moet een klasse twee bescherming zijn.

De basisschema's kun je downloaden onderaan op deze pagina.

Stroomkringschema 11

bedradingsschema 11

Als deze opdracht niet lukt volg dan onderstaande uitleg

Installeren en aansluiten

Het begint met installeren. Kijk dat je daarvoor eerst de schema's tekent maak hiervoor gebruik van de foto hiernaast.

Het koppelen van de actor en instellen van de functionaliteit

Als je de spanning aansluit dan kun je met de vaste puls-schakelaar de lamp bedienen. we gaan nu alles koppelen met elkaar. We beginnen met het koppelen van de actor in de software tevens stellen we dan de functionaliteit ventileren op de badkamer in.

We lopen systematisch door de app als volgt:

- ga naar instellingen

- configuratie van de installatie

- + Apparaat toevoegen

- kies 13.22 (code op de actor)

- Deel kanalen (bv.badkamerl+ventilator)

- funtie toegepast op kanaal

- kies voor VB

- T1 is de duur dat de lamp ingeschakeld blijft. Zet deze op bv 1 uur, dan zal de lamp vanzelf na een uur uit gaan.

- T2 is de duur waarbij de ventilator na het uitschakelen van de lamp blijft draaien.

- Geef deze functie een naam en koppel aan een ruimte

- Als je gateway gebruikt kies je hiervoor en rond je de verdere installatie af.

Draadloze schakkelaar koppelen

- Ook nu weer ga je naar instellingen

- configuratie van de installatie

- + Apparaat toevoegen

- Kies voor 4 voudige drukknop

- Druk op een van de schakelaars van de drukknop en je ziet dat in de app een vlak gaat oplichten. Klik op dit vlak en koppel het aan de betreffende actor.

- rond vervolgens de koppeling af.

- Als er een melding komt voor update voer deze uit voor het goed functioneren