## Huisautomatisering (met Yesly van Finder)

Als we een woning installeren met een huisautomatiserings systeem dan voeren we stapsgewijs de volgende onderdelen uit. Deze manier van installeren is standaard in tegenstelling tot de diverse traditionele lichtschakeling.

1 Installatie, hoe sluiten we alle onderdelen van het systeem netjes aan op de sp anning en zorgen we voor een werkend systeem. Als basis schakelelement gebruiken we actoren. Dit zijn slimme elektronische schakelaars of dimmers die met vast aangesloten schakelaars of draadloos aangestuurd kunnen worden. Deze zijn ook in staat om op basis van een bepaalde voorwaarde te schakelen.

2 Besturing, bij de installatie zien we dat de gekoppelde schakelaar de actor en de daarop aangesloten lamp direct bedient. Om meer functionaliteit in te zetten willen we de actor ook op afstand en draadloos bedienen. Daar hebben we software voor nodig die dit mogelijk maakt. Deze software kun je gratis downloaden op je mobiele telefoon. Vervolgens moet een betrouwbare veilige communicatie tot stand gebracht worden. Het Yesly systeem biedt hierin twee mogelijkheden.

1 Je kunt de actoren rechtstreeks via bluetooth koppelen aan je telefoon en draadloze schakelaars. Je zult dan wel bij het gebruik in de buurt van de actor moeten staan.

2 Je kunt de actor via een gateway koppelen. De gateway kun je koppelen aan het internet. De actoren zijn dan op afstand bereikbaar en te monitoren.

3 Functionaliteit, hoe gaan we de senario’s en functionaliteiten vorm geven. We installeren uiteindelijk een domotica systeem om de woning extra leefgenot te geven. Dat kan zijn:

1. Meer sfeer
2. Betere gerichter en efficiënter verwarmen
3. Eenvoudige bediening
4. Zelf regelend bv bij donker licht aan, jaloezieën dicht.
5. Je kunt scene instellen. Bv niemand thuis
6. Energie besparen
7. Veiligheid