# Fosfine in binnenvaartschepen

Fosfine (PH3) is een brandbaar en zeer giftig gas. Het wordt gebruikt voor bestrijding van ongedierte, bijvoorbeeld in de lading van een schip.

De verhoudingsformule van magnesiumfosfide is Mg3P2.

Bij de reactie van magnesiumfosfide met waterdamp ontstaan uitsluitend de stoffen fosfine (PH3) en magnesiumhydroxide (Mg(OH)2).

Op de website van een leverancier van magnesiumfosfidepillen staat het volgende vermeld:
1 magnesiumfosfidepil zal maximaal 0,20 gram fosfine vormen.

Een veiligheidsinspecteur die de lading van een binnenvaartschip controleert,
moet rekening houden met de aanwezigheid en bijbehorende gevaren van fosfine.
Op de veiligheidskaart van fosfine staan de volgende H-zinnen vermeld: H220, H250, H280, H314, H318, H330, H400.
Niet alle H-zinnen zijn van belang voor de gezondheid van de veligheidsinspecteur.
Ook de brandbaarheid van fosfine kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Als de concentratie fosfine in de lucht hoog genoeg wordt, kan fosfine spontaan ontbranden.
Bij deze verbrandingsreactie wordt uitsluitend fosforzuur gevormd
Spontane ontbranding komt doordat de reactie waarbij fosfine ontstaat exotherm is.
De temperatuur stijgt als gevolg hiervan, waardoor fosfine kan ontbranden.
Daarom bevatten magnesiumfosfidepillen ammoniumcarbamaat (NH2CO2NH4).
De aanwezigheid van ammoniumcarbamaat in de pillen verkleint de kans op spontane ontbranding.
Als de temperatuur boven de 60 °C komt, zal ammoniumcarbamaat ontleden volgens reactie 1.
De kans op spontane ontbranding van fosfine is het grootst dicht bij de pil,
waar de fosfineconcentraties hoog kunnen oplopen.
De ontleding van ammoniumcarbamaat (reactie 1) verkleint deze kans op twee manieren:
– Manier 1: de ontleding van ammoniumcarbamaat is endotherm.
– Manier 2: bij de ontleding van ammoniumcarbamaat ontstaan gassen.