## Trendlijn gebruiken

Een erg handige optie is het gebruik van een trendlijn in een grafiek.

In dit voorbeeld gebruiken we weer het voorbeeld van een meting aan een weerstand van 10 Ohm.

Om het effect van de trendlijn te laten zien gebruiken we iets andere meetwaarden. Zie de tabel hiernaast. De meetwaarden van de stroom hebben niet meer de ideale theoretische waarden maar zijn nu de gemeten praktijk waarden.

We kiezen nu het grafiek type spreiding met alleen de meetpunten. Die ziet er als volgt uit:

Als we nu op een van de meetpunten aanklikken en dan met de rechtermuistoets het menu openen zien we een aantal grafiek opties. Kies daar dan "Trendlijn toevoegen" Er verschijnt dan aan de rechterzijde een menu met opties.

Kies hier het juiste type trendlijn. Meestal heeft excel zelf al "geraden" wat voor type we willen.

Je ziet nu dat ondanks de niet perfecte meetwaarden er toch een rechte lijn door de meetpunten getrokken is.

Als het een lineaire trendlijn is dan kunnen we daar verder nog wat mee. We kunnen namelijk ook de vergelijking in de grafiek laten weergeven.

Deze vergelijking laat voor de trendlijn de verhouding tussen x en y zien.

Vaak is het door de niet perfecte meetwaarden zo dat de trendlijn niet perfect door de oorsprong gaat terwijl dit in theorie wel zo is. We kunnen er dan voor kiezen zelf een snijpunt in te stellen (aan te vinken in het trendlijn opmaak venster)

We krijgen dan het volgende resultaat:

De vergelijking geeft nu de verhouding tussen de X-as (spanning) en de Y-as (stroom) aan.

Als we x en y vervangen door spanning en stroom dan krijgen we: stroom is 0,1 keer de spanning. (I = 0,1 x U)

En aangezien de weerstand wordt uitgerekend wordt met de formule Weerstand is spanning gedeeld door stroom (R = U /I ) kunnen we hieruit herleiden dat de weerstand 10 Ohm is.