BIJLAGE

Oppervlak: ½ A

Oppervlak: 1/2A

Oppervlak: A

Oppervlak: ¼ A

Oppervlak: ¼ A

Oppervlak: ¼ A

Oppervlak: ¼ A